Załącznik nr 2 do SWZ

1. **Papier biurowy Plano Dynamic 80 g/m2 (poz. nr 37 tabeli nr 1 załącznika nr 1 do SWZ)**w formacie A3,wkolorze białym lub równoważny papier **80 g/m2**- przeznaczony do stosowania we wszelkiego rodzaju urządzeniach biurowych, a w szczególności w kolorowych i czarnobiałych szybkich drukarkach laserowych, przystosowanych do wykonywania dwustronnych i jednostronnych prac o wysokich nakładach także w fotokopiarkach, drukarkach atramentowych, faksach oraz urządzeniach wielofunkcyjnych, wykorzystujących współczesne techniki druku i kopiowania, w formacie **A3,** o parametrach nie gorszych niż:

|  |
| --- |
| **Parametry wymagane** |
| **parametr** | **jednostki** | **wartość** |
| gramatura | g/m2 | 80±3 |
| białość | CIE | 161±2 |
| nieprzezroczystość | (%) | 93 +2/-1 |
| grubość | (µm) | 108±3 |
| gładkość | (wg testu Bendtsen) | 180±50 |

**Papier musi posiać certyfikat FSC (certyfikat Rady ds. Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, ang. Forest Stewardship Council) oraz certyfikat zgodności z normą PN-EN ISO 9706:2001 „Informacja i dokumentacja - Papier przeznaczony na dokumenty” lub równoważną.**

Ilość 1800 ryz.

1. **Papier satynowany Xerox Colotech+ 250 g/m2 (poz. 39 tabeli nr 1 załącznika nr 1 do SWZ),** w formacie SRA3 (320 x 450 mm), w kolorze białym, lub równoważny papier satynowany obustronnie **250 g/m2,** przeznaczonydo druku cyfrowego laserowego kolorowego charakteryzujący się wysoką białością, doskonałą gładkością, nieprzezroczystością i sztywnością w formacie **SRA3,** o parametrach nie gorszych niż:

|  |
| --- |
| **Parametry wymagane** |
| **parametr** | **jednostki** | **wartość** |
| pulpa | – | ECF |
| gramatura | g/m2 | 250 ±5 |
| gładkość | (ml/min) | max. 50 |
| białość | CIE D65 | 164 ±3 |
| nieprzezroczystość | (%) | min. 98% |
| wilgotność | (%) | 3,9 – 5,3% |
| klasa | – | A+ |

Ilość 250 ryz.

1. **WSZYSTKIE PAPIERY MUSZĄ POSIADAĆ NORMĘ ISO 9706 : 2001 LUB RÓWNOWAŻNĄ**
2. Dany parametr będzie uznany za spełniony, w przypadku gdy jego wartości w całości będą zawarte w przedziale opisanym przez Zamawiającego, np. dla parametru białość 164±3, wartość proponowanego papieru musi w całości zawierać się między 161 włącznie, a 167 włącznie. Tak więc papier o białości 164±4 lub 163±3 lub 165±3 będzie uznany za nie spełniający wymagań zawartych w specyfikacji warunków zamówienia.