**BGO-BGZ.261.025.2022.2022 Załącznik nr 7 do SWZ**

|  |
| --- |
| **FORMULARZ OFERTOWY** |

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Najwyższa Izba Kontroli**

**ul. Filtrowa 57**

**02-056 Warszawa**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), **pn. „Modernizacja systemu konferencyjnego na sali im. Kaczyńskiego”**.

|  |
| --- |
| 1. **DANE WYKONAWCY[[1]](#footnote-1):** |

1. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: **……….……………………………………………..**
2. Wykonawca / Wykonawcy:**……..……………..………………………………………….……….……………….…………...….………...**

Adres:**………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....…………**

**NIP ..................................................................., REGON ...................................................................**

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): **……………………………………………………………...……………………**

**….………………………..…………………………………………………………………………………………….…….…………………**

1. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: **…………………………………………..………………………………………..**

**tel.: ……………………………………………**

1. Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

**e-mail: …….………………………………………**

|  |
| --- |
| 1. **OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:** |

* + - 1. **Przedmiotem zamówienia jest**
  1. Dostawa zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ), fabrycznie nowych i nieużywanych urządzeń i oprogramowania, tj.:

1. 50 szt. pulpitów konferencyjnych bezprzewodowych, wraz z osprzętem albo 6 szt. zintegrowanych z systemem pulpitów konferencyjnych przewodowych oraz 44 szt. pulpitów konferencyjnych bezprzewodowych wraz z osprzętem,[[2]](#footnote-2)
2. 2 szt. pulpitów tłumaczy zgodnie z pkt. 7.3 wraz z osprzętem albo 2 szt. dedykowanych pulpitów tłumaczy zgodnie z pkt. 7.4 wraz z osprzętem,[[3]](#footnote-3)
3. 10 szt. dodatkowych akumulatorów do pulpitów bezprzewodowych,
4. stacji ładujących umożliwiających jednoczesne ładowanie 50 szt. akumulatorów,
5. punktu dostępowego dla bezprzewodowego systemu konferencyjnego oraz pozostałych urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania systemu,
6. 50 szt. kart do głosowania wraz z oprogramowaniem do zarządzania nimi,
7. 35 szt. gniazd zasilających wyposażonych w ładowarkę ze złączami 2xUSBA 5V Bachmann lub równoważne tak aby umożliwić zasilanie pulpitów bezprzewodowych.
8. oprogramowania do przeprowadzania głosowań,
9. 20 szt. pilotów do głosowania w przypadku ich zaoferowania[[4]](#footnote-4).
   1. Przeprowadzenie wdrożenia Systemu zgodnie z wymaganiami w pkt 8 i 9 OPZ.
   2. Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 10 OPZ.
   3. Przeprowadzenie przez Wykonawcę jednego technicznego warsztatu powdrożeniowego zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 11 OPZ.
   4. Zapewnienie gwarancji producenta lub producentów[[5]](#footnote-5) dla wszystkich dostarczonych komponentów Systemu zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 12 OPZ.
   5. Udzielenie gwarancji Wykonawcy na prawidłowe, zgodne z jego przeznaczeniem funkcjonowanie Systemu zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 13 OPZ.
   6. Świadczenie Asysty Technicznej Wykonawcy w wymiarze do 150 godzin zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 14 OPZ.

Punkty zaznaczone na szaro należy dostosować do oferty poprzez skreślenie odpowiednich fragmentów.

* + - 1. **Parametry techniczne oferowanych urządzeń:**

| **Numer i opis wymagania** | **Wartości oferowane przez Wykonawcę (tę kolumnę wypełnia Wykonawca) 1** | **Dodatkowe wymagania Zamawiającego** | | **Wskazanie stron w dokumentacji technicznej oferowanego sprzętu potwierdzających spełnianie wartości wymaganej przez Zamawiającego opisanej w kol. nr 2 (tę kolumnę wypełnia Wykonawca)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | | **4** | |
| **Pkt 7.1** | | | | | |
| 7.1.1.Pulpit bezprzewodowy musi być nabiurkowym pulpitem konfigurowanym w roli przewodniczącego, delegata, słuchacza. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.1.2. Rozkład masy powinien być taki, aby poruszanie mikrofonem na gęsiej szyi nie wpłynęło na stabilność urządzenia na powierzchni stołu. |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie  poprzez wpis w kolumnie nr 2 | | | |
| 7.1.3. Pulpit bezprzewodowy musi być przystosowany do ciągłej pracy 24/7. |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie  poprzez wpis w kolumnie nr 2 | | | |
| 7.1.4. Pulpit musi mieć kolor czarny lub szary, ciemnoszary. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.1.5. Pulpit musi mieć możliwość zmiany języka interfejsu. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.1.6. Urządzenie musi być wyposażone w:  • Przycisk aktywujący mikrofon, |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.1.6. Urządzenie musi być wyposażone w:  • Wysokiej jakości głośnik, |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie  poprzez wpis w kolumnie nr 2 | | | |
| 7.1.6. Urządzenie musi być wyposażone w:  • Blokowane złącze mikrofonowe, |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie  poprzez wpis w kolumnie nr 2 | | | |
| 7.1.6. Urządzenie musi być wyposażone w:  • Minimum dwa gniazda słuchawkowe 3,5mm z osobną regulacją głośności, |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.1.6. Urządzenie musi być wyposażone w:  • Czytnik kart, |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.1.6. Urządzenie musi być wyposażone w:  • Złącze mini USB lub USB-C, |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.1.6. Urządzenie musi być wyposażone w:  • Kolorowy wyświetlacz dotykowy. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.1.7. Dostępne będą następujące funkcje:  • Głosowanie, |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.1.7. Dostępne będą następujące funkcje:  • Identyfikacja, |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.1.7. Dostępne będą następujące funkcje:  • Odbiór tłumaczeń. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.1.8. Pulpit musi obsługiwać minimum 3 tryby udzielania głosu: Automatyczny, manualny oraz FIFO |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.1.9. Pulpit musi obsługiwać głosowania 2-przyciskowe, 3-przyciskowe zarówno jawne jak i tajne. |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie  poprzez wpis w kolumnie nr 2 | | | |
| 7.1.10. Przycisk aktywacji mikrofonu musi umożliwiać uczestnikowi włączanie/wyłączanie mikrofonu lub (w zależności od trybu aktywacji mikrofonu) zgłoszenie chęci wypowiedzi. Wokół lub od spodu przycisku musi znajdować się podświetlany wskaźnik LED. Pulpit musi pracować z mikrofonami na gęsiej szyi. Dioda LED przycisku mówienia i pierścień LED mikrofonu na gęsiej szyjce muszą być konfigurowalne (preferowane kolory: zielony i czerwony). |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | | |  |
| 7.1.11. Mikrofon na gęsiej szyjce nie może być krótszy niż 30cm. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | | |  |
| 7.1.12. Pulpit musi mieć dostęp do dowolnego kanału tłumaczeń skonfigurowanego w punkcie dostępowym. |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie  poprzez wpis w kolumnie nr 2 | | | |
| 7.1.13. Pulpit musi być wyposażony w inteligentny akumulator litowo-jonowy, który w pełni obciążony będzie pracował przez minimum 10 godzin. Akumulator musi być łatwo wymienialny, bez konieczności użycia dodatkowego sprzętu np. śrubokręta. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.1.14. Pulpit musi pracować poprawnie na zasilaczu z rozładowaną baterią |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.1.15. Pulpit musi mieć możliwość zasilania baterii poprzez port USB. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.1.16. Wszystkie elementy muszą być dostarczone przez producenta systemu konferencyjnego i posiadać numery części występujące w dokumentacji producenta jako numery części przeznaczone do danego modelu. |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie  poprzez wpis w kolumnie nr 2 | | | |
| **Pkt 7.2** | | | | | |
| 7.2.1. Pulpit przewodowy musi być nabiurkowym pulpitem konfigurowanym w roli przewodniczącego, delegata, słuchacza. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.2.2. Rozkład masy powinien być taki, aby poruszanie mikrofonem na gęsiej szyi nie wpłynęło na stabilność urządzenia na powierzchni stołu. |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie  poprzez wpis w kolumnie nr 2 | | | |
| 7.2.3. Pulpit przewodowy musi być przystosowany do ciągłej pracy 24/7. |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie  poprzez wpis w kolumnie nr 2 | |  | |
| 7.2.4. Pulpit musi mieć kolor czarny lub szary, ciemnoszary. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.2.5. Pulpit musi mieć możliwość zmiany języka interfejsu. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.2.6. Urządzenie musi być wyposażone w:  • Przycisk aktywujący mikrofon, |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.2.6. Urządzenie musi być wyposażone w:  • Wysokiej jakości głośnik, |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie  poprzez wpis w kolumnie nr 2 | |  | |
| 7.2.6. Urządzenie musi być wyposażone w:  • Blokowane złącze mikrofonowe, |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie  poprzez wpis w kolumnie nr 2 | |  | |
| 7.2.6. Urządzenie musi być wyposażone w:  • Minimum dwa gniazda słuchawkowe 3,5mm z osobną regulacją głośności, |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.2.6. Urządzenie musi być wyposażone w:  • Czytnik kart, |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.2.6. Urządzenie musi być wyposażone w:  • Kolorowy wyświetlacz dotykowy. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.2.7. Dostępne będą następujące funkcje:  • Głosowanie, |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.2.7. Dostępne będą następujące funkcje:  • Identyfikacja, |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.2.7. Dostępne będą następujące funkcje:  • Odbiór tłumaczeń. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.2.8. Pulpit musi obsługiwać minimum 3 tryby udzielania głosu: Automatyczny, manualny oraz FIFO |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.2.9. Pulpit musi obsługiwać głosowania 2-przyciskowe, 3-przyciskowe zarówno jawne jak i tajne. |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie  poprzez wpis w kolumnie nr 2 | |  | |
| 7.2.10. Przycisk aktywacji mikrofonu musi umożliwiać uczestnikowi włączanie/wyłączanie mikrofonu lub (w zależności od trybu aktywacji mikrofonu) zgłoszenie chęci wypowiedzi. Wokół lub od spodu przycisku musi znajdować się podświetlany wskaźnik LED. Pulpit musi pracować z mikrofonami na gęsiej szyi. Dioda LED przycisku mówienia i pierścień LED mikrofonu na gęsiej szyjce muszą być konfigurowalne (preferowane kolory: zielony i czerwony). |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.2.11. Mikrofon na gęsiej szyjce nie może być krótszy niż 30cm. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.2.12. Pulpit musi mieć dostęp do dowolnego kanału tłumaczeń skonfigurowanego w punkcie dostępowym. |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie  poprzez wpis w kolumnie nr 2 | | | |
| 7.2.13. Na dole urządzenia powinny znajdować się dwa złącza RJ45 ustawione pod kątem w celu ułatwienia połączenia i prowadzenia zgięcia kabla w kierunku wejścia kabla. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.2.14. Brak wydzielonego portu wejściowego i wyjściowego. |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie  poprzez wpis w kolumnie nr 2 | | | |
| 7.2.15. Wszystkie elementy muszą być dostarczone przez producenta systemu konferencyjnego i posiadać numery części występujące w dokumentacji producenta jako numery części przeznaczone do danego modelu. |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie  poprzez wpis w kolumnie nr 2 | | | |
| **Pkt 7.3** | | | | | |
| 7.3.1. Pulpit tłumacza musi być przystosowany do pracy 24/h. |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 2 | | | |
| 7.3.2. Ekranowy interfejs użytkownika powinien pozwalać skonfigurować i dostosować ustawienia pulpitu odpowiednio do upodobań tłumacza. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.3.3. Nachylenie pulpitu powinno być tak dobrane, aby zapewnić optymalny kąt patrzenia na obraz i wygodne położenie dłoni przy używaniu kontrolek. |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie  poprzez wpis w kolumnie nr 2 | | | |
| 7.3.4. Pulpit tłumacza musi obsługiwać minimalnie 2 kanały językowe z możliwością przełączania między nimi w trakcie spotkania. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| **Pkt 7.4** | | | | | |
| 7.4.1. Pulpit tłumacza musi być przystosowany do pracy 24/h. |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 2 | | | |
| 7.4.2. Ekranowy interfejs użytkownika powinien pozwalać skonfigurować i dostosować ustawienia pulpitu odpowiednio do upodobań tłumacza. |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie  poprzez wpis w kolumnie nr 2 | | | |
| 7.4.3. Nachylenie pulpitu powinno być tak dobrane, aby zapewnić optymalny kąt patrzenia na obraz i wygodne położenie dłoni przy używaniu kontrolek. |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie  poprzez wpis w kolumnie nr 2 | | | |
| 7.4.4. Pulpit tłumacza powinien być przystosowany dla tłumaczy niewidomych. Powinien mieć intuicyjne oznaczenia w alfabecie Braille'a, które będą pomocne przy wybieraniu właściwych funkcji oraz sygnały dźwiękowe towarzyszących korzystaniu z pulpitu. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej |  | | |
| 7.4.5. Pulpit tłumacza musi mieć fizyczne przyciski pozwalające wybrać docelowy kanał. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.4.6. Pulpit tłumacza musi mieć funkcję: floor, mute. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.4.7. Pulpit tłumacza musi mieć pokrętła pozwalające ustawić poziomy equalizacji: bass, treble. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.4.8. Pulpit tłumacza musi mieć ekran na którym będą wyświetlane informacje o wybranym kanale językowym, kanale wyjściowym, stanie wyciszenia kanału wejściowego/wyjściowego oraz kanale bazowym. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.4.9. Ilość obsługiwanych kanałów: minimum 64 |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.4.10. Komunikacja: 3 złącza RJ45 do komunikacji, 3 złącza jack 3,5mm stereo |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.4.11. Wyświetlacz: Kolorowy TFT LCD Wielkość: Minimum 6,3" |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.4.12. Odświeżanie: 60Hz |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.4.13. Obszar aktywny: minimum 150 x 50 mm |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.4.14. Rozdzielczość: 800 x 300 pikseli |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.4.15. Wyjście głośnikowe:  Maksymalna moc wyjściowa: 1,3 W  Pasmo przenoszenia: 150-20 000 Hz  Zakres dynamiczny: >90dB  THD przy poziomie nominalnym: <0,1%  Impedancja obciążenia: 8 Ohm |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.4.16. Wyjście słuchawkowe:  Maksymalna moc: >10mW  Pasmo przenoszenia: 22-22,000 Hz  Zakres dynamiczny: >90dB  THD przy poziomie nominalnym: <0,1%  Impedancja obciążenia: 16-32 Ohm |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.4.17. Wejście mikrofonowe:  Zakres dynamiczny: >90 dB  Pasmo przenoszenia: 25-20 000 Hz  THD przy poziomie nominalnym: < 0,1% |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.4.18. Informacje na wyświetlaczu:  Wybrana relacja pomiędzy językami  Wychodzący kanał  Wyciszenia kanałów przychodzących i wychodzących  Wizualna informacja poziomu interpretacji  Wizualne wskazane poziomu dźwięku  Aktualny temat porządku obrad |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.4.19. Zasilanie:  Napięcie: 48VDC  Pobór energii: 12,5W  Ciągły prąd wyjściowy: 2 A |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| **Pkt 7.5** | | | | | |
| 7.5.1. Bezprzewodowy punkt dostępowy musi korzystać z WiFi, znanej również jako standardowa technologia 802.11 a, g. Urządzenie będzie widoczne dla innych urządzeń WiFi w sieci. W ten sposób wykorzystanie kanałów powinno być skoordynowane między różnymi urządzeniami WiFi. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.5.3. Punkt dostępowy musi zapewniać dystrybucję sygnałów audio, koordynacje częstotliwości oraz kontrolę do 125 bezprzewodowych jednostek konferencyjnych. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.5.4. Musi istnieć możliwość konfiguracji i monitorowania systemu za pomocą przeglądarki internetowej (np. Edge, Chrome, Firefox). Musi istnieć możliwość konfigurowania i zarządzania kanałami bezprzewodowymi, diagnozowania systemu i sprawdzania stanu baterii i jakości sygnału w czasie rzeczywistym, ustawiania poziomów audio dla głośników i słuchawek, poziomów audio dla wejścia i wyjścia analogowego, routingu audio i dyskusji opcja. |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie  poprzez wpis w kolumnie nr 2 | | | |
| 7.5.5. System musi mieć predykcyjny algorytm ukrywania błędów, aby zapewnić ciągły dźwięk nawet w przypadku utraty lub uszkodzenia pakietów. |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie  poprzez wpis w kolumnie nr 2 | | | |
| 7.5.6. Menedżer czystych kanałów punktu dostępowego musi określać najlepszy możliwy kanał do użycia i przekazywać go do jednostek konferencyjnych. Mierzy również jakość kanałów i określa, kiedy w razie potrzeby należy przełączyć się na następny najlepszy dostępny kanał. |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie  poprzez wpis w kolumnie nr 2 | | | |
| 7.5.7. Punkt dostępowy musi posiadać minimum 8 kanałów tłumaczeń. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.5.8. Punkt dostępowy musi obsługiwać minimum 8 mikrofonów działających jednocześnie.. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.5.9. Punkt dostępowy musi umożliwiać kontrolę wszystkich ustawień w czasie rzeczywistym. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.5.10. Punkt dostępowy musi umożliwiać przypisywanie nazw delegatów do jednostek. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.5.11. Punkt dostępowy musi umożliwiać identyfikację uczestników za pomocą kart. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.5.12. Punkt dostępowy musi obsługiwać protokół DANTE – minimum 8 kanałów wejściowych i 8 wyjściowych. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.5.13. Punkt dostępowy musi zapewniać co najmniej 40 m zasięgu. |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie  poprzez wpis w kolumnie nr 2 | | | |
| 7.5.14. Punkt dostępowy musi zapewnić zgodność ze standardem AES67. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.5.15. Punkt dostępowy musi umożliwiać szyfrowanie bezprzewodowej transmisji minimum  w standardzie AES128 lub 802.1x/WPA2/Radius. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.5.16. Punkt dostępowy musi posiadać minimum jedno analogowe wejście audio oraz jedno analogowe wyjście audio. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.5.17. Musi być możliwe zasilanie punktu dostępowego przez połączenie LAN zgodne z PoE+. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.5.18. Na produkcie musi być dostępna płyta montażowa posiadająca kilka otworów montażowych do mocowania do sufitu, ścian, uchwytu Vesa. |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie  poprzez wpis w kolumnie nr 2 | | | |
| 7.5.19. Nad punktem dostępowym musi istnieć możliwość zainstalowania osłony do malowania. Nasunięcie pokrywy na punkt dostępu spowoduje zatrzaśnięcie pokrywy do malowania na miejscu |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie  poprzez wpis w kolumnie nr 2 | | | |
| **Pkt 7.6** | | | | | |
| 7.6.1. Bateria musi wykorzystywać technologię litowo-jonową |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.6.2. Bateria musi mieć pojemność minimum 2500 mAh i zapewniać jednostce bezprzewodowej 10 godzin autonomii przy typowym użytkowaniu |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.6.3. Bateria musi zachować pełną pojemność przez co najmniej 200 pełnych cykli ładowania oraz nie może mieć większego spadku niż 10% przy kolejnych 300 pełnych cyklach ładowania. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.6.4. Całkowity czas potrzebny do naładowania akumulatora od rozładowanego do pełnego naładowania nie może przekraczać 4 godzin.24/7. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.6.5. W celu sprawdzenia pozostałej pojemności dostępny musi być przycisk testowy. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.6.6. Bateria musi mieć możliwość dostarczania do oprogramowania informacji o stanie naładowania, cyklach ładowania. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.6.7. Tacka ładująca musi być montowana w stojaku i mieć wysokość 1U. Będzie mieć możliwość jednoczesnego ładowania 10 akumulatorów. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.6.8. Każda komora baterii musi mieć diodę LED stanu ładowania. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.6.9. Port LAN musi być dostępny dla dostępu do oprogramowania monitorującego opartego na przeglądarce |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 2 | | | |
| 7.6.10. Ładowarka sieciowa musi posiadać tryb przechowywania utrzymujący optymalny poziom naładowania akumulatorów. |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 2 | | | |
| 7.6.11. Ładowarka musi mieć minimum 3 opcje montażu: na blat, szafa rack , oraz naścienne. |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 2 | | | |
| **Pkt 7.7** | | | | | |
| 7.7.1. Dostarczone piloty do głosowania muszą być w pełni zintegrowane z systemem do głosowania. |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 2 | | | |
| 7.7.2. Pilot do głosowania musi posiadać funkcje:  • Głosowanie (za/przeciw/wstrzymuję się) |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.7.2. Pilot do głosowania musi posiadać funkcje:  • Zgłoszenie do dyskusji |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.7.2. Pilot do głosowania musi posiadać funkcje:  • Ad vocem |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.7.2. Pilot do głosowania musi posiadać funkcje:  • Wyloguj |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.7.3. Do pilotów musi być dołączona dedykowana ładowarka oraz walizka transportowa. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.7.4. Ciężar pojedynczego pilota nie może przekraczać 200g. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.7.5. Czas pracy baterii nie może wynosić mniej niż 8 godzin. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.7.6. Pilot musi mieć baterię w technologii Li-ion lub lepszej o pojemności nie mniejszej niż 1500mAh. |  | konieczne potwierdzenie tego wymogu w załączonej do oferty dokumentacji technicznej | |  | |
| 7.7.7. Czas ładowania pilota nie może być dłuższy niż 5h. |  | Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 2 | | | |

|  |
| --- |
| 1. **KRYTERIUM 1: CENA OFERTOWA** |

1. **CENA OFERTOWA** stanowi całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia, zgodnie  
   z postanowieniami opisanymi w SWZ i została wyliczona zgodnie ze sposobem podanym przez Zamawiającego w wypełnionej Tabeli 1.
2. **OFERUJEMY** wykonanie podstawowego zakresu Przedmiotu Zamówienia za następującą **CENĘ OFERTOWĄ**:

**Tabela 1**

| **Pozycja** | **Przedmiot Zamówienia** | **Liczba** | **Cena jednostkowa netto w PLN** | **Cena jednostkowa brutto w PLN**  **(kol. 4 + VAT)** | **Stawka podatku VAT w %** | **Wartość netto w PLN**  **(kol. 3 x kol. 4)** | **Wartość brutto w PLN**  **(kol. 7 + podatek VAT)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| 1. | System konferencyjny wraz z systemem do głosowania  oraz przedmiot zamówienia opisany w pkt II 1.2-1.6 oferty  **Płatne jednorazowo** | **1** |  |  |  | …..………… **zł netto** łączna wartość wynagrodzenia | …..…………… **zł brutto** łączna wartość wynagrodzenia |
| 2. | Świadczenie Asysty Technicznej Wykonawcy w ramach puli 150 godzin  **Płatne w 16 częściach za wykorzystane godziny** | **150** | …..……………. zł  wysokość 1/150 części płatności | …..……………. zł  wysokość 1/150 części płatności |  | …..………… **zł netto** łączna wartość wynagrodzenia | …..…………… **zł brutto** łączna wartość wynagrodzenia |
| **CENA OFERTOWA (SUMA WARTOŚCI Z POZYCJI 1 i 2)** | | | | | | **……… zł netto** | **……… zł brutto** |

1. **OŚWIADCZAMY,** że wartość z pozycji 2 (kolumna 8) Tabeli 1, **nie jest mniejsza niż 3 % należnego nam wynagrodzenia (CENY OFERTOWEJ), pod rygorem odrzucenia oferty.**
2. **DOTYCZY PRZYKŁADOWO CZYNNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 NW. USTAWY**

Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 658), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

1. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt III.4 (powyżej), **Wykonawca ma obowiązek wskazania informacji, o których mowa  
   w pkt XXII. 11 SWZ:**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Tabela nr 2**

**Wykaz wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia o którym mowa w pozycji 1 Tabeli nr 1.**

| **Pozycja** | **Nazwa** | **Liczba** | **Opis funkcji** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| ***UWAGA: Wykonawca wypełnia tabelę zgodnie ze swoją ofertą. Wykonawca liczbę wierszy dostosowuje do swoich potrzeb, liczba kolumn pozostaje niezmienna.*** | | | |

|  |
| --- |
| 1. **KRYTERIUM 2: GWARANCJA NA SYSTEM** |
| **□** Oferujemy **48 miesięcy**  *(WYKONAWCA ZAZNACZA KWADRAT W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA).* |
| **□** Oferujemy **60 miesięcy**  *(WYKONAWCA ZAZNACZA KWADRAT W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA).* |

|  |
| --- |
| 1. **KRYTERIUM 3: PULPITY PRZEWODOWE** |
| **□** Oferujemy dostawę 6 szt. pulpitów przewodowych, zgodnie z pkt. 7.2 OPZ w zamian za 6 szt. pulpitów bezprzewodowych.  *(WYKONAWCA ZAZNACZA KWADRAT W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA).* |

|  |
| --- |
| 1. **KRYTERIUM 4: CZAS DOSTAWY** |
| **□** Oferujemy **45 dni** jako czas dostawy  *(WYKONAWCA ZAZNACZA KWADRAT W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA).* |
| **□** Oferujemy **30 dni** jako czas dostawy  *(WYKONAWCA ZAZNACZA KWADRAT W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA).* |

|  |
| --- |
| 1. **KRYTERIUM 5: PILOTY** |
| **□** Oferujemy dostawę 20 szt. pilotów do głosowania, zgodnie z pkt. 7.7 OPZ  *(WYKONAWCA ZAZNACZA KWADRAT W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA).* |

|  |
| --- |
| 1. **KRYTERIUM 6: DEDYKOWANY PULPIT TŁUMACZA** |
| **□** Oferujemy dostawę 2 szt. dedykowanych pulpitów tłumacza, zgodnie z pkt. 7.4 OPZ  *(WYKONAWCA ZAZNACZA KWADRAT W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA).* |

|  |
| --- |
| 1. **OŚWIADCZENIA:** |

Zamówienie zrealizujemy w terminach określonych w SWZ wraz z załącznikami, w szczególności we wzorze Umowy wraz  
z załącznikami.

Akceptujemy warunki gwarancji na zasadach opisanych w SWZ wraz z załącznikami, w szczególności we wzorze Umowy wraz z załącznikami.

Akceptujemy warunki płatności za zrealizowanie całości zamówienia na zasadach opisanych w SWZ wraz z załącznikami,  
w szczególności we wzorze Umowy wraz z załącznikami.

W cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Do wyliczenia ceny jednostkowej brutto oraz ceny oferty brutto zastosowaliśmy, aktualnie obowiązującą w przepisach prawa, stawkę podatku od towarów i usług.

Zapoznaliśmy się z SWZ wraz z załącznikami, w tym ze wzorem Umowy wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w nich zawarte oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

**ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY** sami \*\*) / przy udziale podwykonawców \*\*) ***(\*\* niepotrzebne skreślić),*** którzy będą wykonywać następujące zakresy zamówienia:

* 1. Zakres I ……………………………………………..………………………………………………………… realizowany przez

……………………..…………………………………………………………………………………………………………………. *(nazwa lub imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy – jeżeli są znane)*

* 1. Zakres II ……………………………………………..……………………………………………………… realizowany przez ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………. *(nazwa lub imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy – jeżeli są znane)*

***Oświadczamy, że przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podamy nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi wskazanych wyżej zakresów zamówienia, w przypadku, gdy nie są nam znane  
w chwili składania oferty.***

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia określonego w pkt XXVI. 1 SWZ.

Wadium wnieśliśmy w formie: ……………………………...………………………………………………………………………...…...

Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp, na następujący rachunek:

…...………………..............................................................................................…...…………………………………………………

***Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu błędnego wskazania przez Wykonawcę informacji dotyczących numeru rachunku, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu (przelew).***

**W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna**, **oświadczenie o zwolnieniu wadium** należy przekazać na następujący adres poczty elektronicznej **gwaranta / poręczyciela**, tj.:

**e-mail: …….……………………………………… *(należy podać adres mailowy gwaranta / poręczyciela, a nie Wykonawcy)***

**Obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO:**

**OŚWIADCZAMY, że** wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w pkt XXVIII. 3 SWZ oraz w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a które są ujawnione w dokumentach przedstawionych Zamawiającemu **[[6]](#footnote-6)** .

**Oświadczamy**, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) i art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111, str. 1).

|  |
| --- |
| 1. **ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:** |

Zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Zobowiązujemy się do spełnienia wszelkich wymogów niezbędnych do zawarcia Umowy.

|  |
| --- |
| 1. **STATUS PRZEDSIĘBIORCY:** |

Wyłącznie do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych, należy zaznaczyć jedną z poniższych opcji:

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj Wykonawcy**  *(wybrać właściwe)* | mikroprzedsiębiorstwo  małe przedsiębiorstwo  średnie przedsiębiorstwo  jednoosobowa działalność gospodarcza  osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej  inny rodzaj (określić jaki) ...................................................... |

|  |
| --- |
| 1. **INNE:** |

**DO OFERTY** załączamy następujące oświadczenia i dokumenty:

* 1. .........................................................................................................................................................
  2. .........................................................................................................................................................

**Wskazujemy jako dostępne i aktualne następujące odpisy z KRS i CEIDG[[7]](#footnote-7)*.***

* 1. .........................................................................................................................................................
  2. .........................................................................................................................................................

data ..................................

***ofertę należy podpisać / opatrzyć   
kwalifikowanym podpisem elektronicznym  
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym***

1. Dane Wykonawcy z pkt I należy powtórzyć odpowiednią ilość razy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wykonawca wpisuje ten wariant, który jest przez niego oferowany. Wariant nieoferowany należy usunąć. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykonawca wpisuje ten wariant, który jest przez niego oferowany. Wariant nieoferowany należy usunąć. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wykonawca zostawia lub usuwa ten punkt zgodnie ze swoją ofertą. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wykonawca musi zmodyfikować brzmienie tego punktu w zależności od tego czy oferuje kompleksowe rozwiązanie jednego producenta czy rozwiązanie składające się z komponentów kilku producentów. Wariant nie oferowany należy usunąć. [↑](#footnote-ref-5)
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (treść oświadczenia należy usunąć np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-6)
7. Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415). [↑](#footnote-ref-7)