**BGO-BGZ.261.014.2021.PCh Załącznik nr 7 do SWZ**

|  |
| --- |
| **FORMULARZ OFERTOWY** |

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Najwyższa Izba Kontroli**

**ul. Filtrowa 57**

**02-056 Warszawa**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) **pn. „Przedłużenie wsparcia producenta oraz zapewnienie asysty technicznej dla systemu zabezpieczeń FortiGate”**.

|  |
| --- |
| 1. **DANE WYKONAWCY[[1]](#footnote-1):** |

1. Wykonawca / Wykonawcy:**……..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………...**

Adres:**………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....…………**

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): **……………………………………………………………...……………………**

**….………………………..…………………………………………………………………………………………………….…………………**

1. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: **…………………………………………..………………………………………..**

**tel.: ……………………………………………,**

1. Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

**e-mail: …….………………………………………**

|  |
| --- |
| 1. **OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:** |

* + - 1. **Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie wsparcia producenta oraz zapewnienie asysty technicznej dla systemu zabezpieczeń FortiGate.**

**Zamawiający dopuszcza zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób podstawowy albo w sposób wariantowy.**

* + - 1. **OŚWIADCZAMY że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia o którym mowa w punkcie II.1.**

**w sposób podstawowy, opisany w punkcie II.3.**

**w sposób wariantowy, opisany w punkcie II.4.**

***WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO JEDNOZNACZNEGO OKREŚLENIA, KTÓREGO SPOSOBU DOTYCZY JEGO OFERTA. W TYM CELU WYKONAWCA ZAZNACZA JEDEN Z POWYŻSZYCH KWADRATÓW – TEN KTÓRY WSKAZUJE NA OFERTĘ WYKONAWCY.***

* + - 1. **Sposób podstawowy w którym przedmiot zamówienia obejmuje:**
         1. Przedłużenie świadczenia wsparcia technicznego producenta na okres od dnia 5 września 2021 r. do 4 września 2024 r., dla wszystkich komponentów sprzętowych i programowych, wchodzących w skład systemu zabezpieczeń FortiGate, w tym:

urządzeń FortiGate 1200D, SN: FG1K2DT918800538, FG1K2DT918800504,

oprogramowania FortiAnalyzer (FAZ-VM0000171443) i FortiManager (FMG VMTM18000116),

Licencji/Subskrypcji: Web Filtering, Outbreak Prevention, AntiVirus, Intrusion Prevention,

Jeżeli umowa zostanie podpisana po 23 sierpnia 2021 r. to wsparcie techniczne producenta ma obowiązywać przez okres 36 miesięcy od daty rejestracji i uruchomienia na stronie internetowej producenta.

* + - * 1. Świadczenie Asysty Technicznej Wykonawcy w okresie trwania wsparcia technicznego producenta, w wymiarze 120 godzin.
      1. **Sposób wariantowy w którym przedmiot zamówienia obejmuje:**

1. Dostawę 2 fizycznych nowych urządzeń typu Appliance wytworzonych przez producenta oferowanego Systemu zabezpieczeń, działających w klastrze HA typu: active/standby lub active/active, wraz z wymaganymi licencjami/subskrypcjami (Web Filtering, Outbreak Prevention, AntiVirus, Intrusion Prevention), objętych wsparciem technicznym i gwarancją producenta na okres 36 miesięcy od daty rejestracji i uruchomienia na stronie internetowej producenta.
2. Przeprowadzenie wdrożenia dostarczonych urządzeń.
3. Zapewnienie świadczenia wsparcia technicznego producenta dla pozostałych komponentów wchodzących w skład systemu zabezpieczeń FortiGate tj. oprogramowania FortiAnalyzer (FAZ-VM0000171443) i FortiManager (FMG-VMTM18000116).
4. Świadczenie Asysty Technicznej Wykonawcy w okresie trwania wsparcia technicznego producenta, w wymiarze 120 godzin.

|  |
| --- |
| 1. **KRYTERIA OCENY OFERT 1: CENA OFERTOWA** |

* + **CENA OFERTOWA W OFERCIE PODSTAWOWEJ** stanowi całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z postanowieniami opisanymi w SWZ i została wyliczona zgodnie ze sposobem podanym przez Zamawiającego dla oferty podstawowej określonej w pkt II.3., w wypełnionej Tabeli nr 1.

*WYKONAWCA OFERUJĄCY REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W SPOSÓB PODSTAWOWY, ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA TYLKO TABELI NR 1.*

1. **OFERUJEMY** wykonanie Przedmiotu Zamówienia **w sposób podstawowy określony w punkcie II.3.** za następującą **CENĘ OFERTOWĄ**:

**Tabela nr 1**

| **Pozycja** | **Przedmiot zamówienia** | **Liczba** | **Cena jednostkowa netto w PLN** | **Cena jednostkowa brutto w PLN**  **(kol. 4 + kol. 6)** | **Kwota podatku VAT w PLN** | **Wartość netto w PLN**  **(kol. 3 x kol. 4)** | **Wartość brutto w PLN**  **(kol. 7 + kol. 6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| 1. | Przedłużenie świadczenia wsparcia technicznego producenta od dnia 5 września 2021 r. do  4 września 2024 r., dla wszystkich komponentów sprzętowych i programowych, wchodzących w skład systemu zabezpieczeń FortiGate, w tym:   * urządzeń FortiGate 1200D, SN: FG1K2DT918800538, FG1K2DT918800504, * oprogramowania FortiAnalyzer (FAZ-VM0000171443) i FortiManager (FMG VMTM18000116), * Licencji/Subskrypcji: Web Filtering, Outbreak Prevention, AntiVirus, Intrusion Prevention,   **Jeżeli umowa zostanie podpisana po 23 sierpnia 2021 r. to wsparcie techniczne producenta ma obowiązywać przez okres 36 miesięcy od daty rejestracji i uruchomienia na stronie internetowej producenta.** | **12 płatności** | …..………… 1/12 wartości wynagrodzenia | …..………… 1/12 wartości wynagrodzenia |  | …..………… łączna wartość wynagrodzenia | …..………… łączna wartość wynagrodzenia |
| 2. | Świadczenie Asysty Technicznej Wykonawcy w okresie trwania wsparcia technicznego producenta, w wymiarze 120 godzin | **120** godzin\* | ………………. cena jednej godziny | ………………. cena jednej godziny |  | …..………… łączna wartość wynagrodzenia za 120 godzin | …..………… łączna wartość wynagrodzenia za 120 godzin |
| **CENA OFERTOWA Łączna kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia (suma wartości w kolumnie 7 i 8, pozycje 1 – 2):** | | | | | | **…………… zł netto** | **………… zł brutto** |

**\* UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ww. liczby godzin, pod rygorem odrzucenia oferty, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.**

1. **OŚWIADCZAMY,** że wartość z pozycji 2 (kolumna 8) Tabeli nr 1, **nie jest mniejsza niż 3 %** należnego nam wynagrodzenia (CENY OFERTOWEJ), **pod rygorem odrzucenia oferty.**
2. **CENA OFERTOWA W OFERCIE WARIANTOWEJ** stanowi całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z postanowieniami opisanymi w SWZ i została wyliczona zgodnie ze sposobem podanym przez Zamawiającego dla oferty wariantowej określonej w pkt II.4., w wypełnionej Tabeli nr 2

*WYKONAWCA OFERUJĄCY REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W SPOSÓB WARIANTOWY, ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA TYLKO TABELI NR 2*

1. **OFERUJEMY** wykonanie Przedmiotu Zamówienia **w sposób wariantowy określony w punkcie II.4.** za następującą **CENĘ OFERTOWĄ**:

**Tabela nr 2**

| **Pozycja** | **Przedmiot zamówienia** | **Liczba** | **Cena jednostkowa netto w PLN** | **Cena jednostkowa brutto w PLN**  **(kol. 4 + kol. 6)** | **Kwota podatku VAT w PLN** | **Wartość netto w PLN**  **(kol. 3 x kol. 4)** | **Wartość brutto w PLN**  **(kol. 7 + kol. 6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| 1. | 1. Dostawa 2 fizycznych nowych urządzeń typu Appliance  Producent: …………, (wpisuje Wykonawca) Model: ………………(wpisuje Wykonawca) wytworzonych przez producenta oferowanego Systemu zabezpieczeń, działających w klastrze HA typu: active/standby lub active/active, wraz z wymaganymi licencjami/subskrypcjami (Web Filtering, Outbreak Prevention, AntiVirus, Intrusion Prevention), objętych wsparciem technicznym i gwarancją producenta na okres 36 miesięcy od daty rejestracji i uruchomienia na stronie internetowej producenta 2. Przeprowadzenie wdrożenia dostarczonych urządzeń. 3. Zapewnienie świadczenia wsparcia technicznego producenta dla pozostałych komponentów wchodzących w skład systemu zabezpieczeń FortiGate tj. oprogramowania FortiAnalyzer (FAZ-VM0000171443) i FortiManager (FMG-VMTM18000116). | **1 płatność** |  |  |  | …..………… łączna wartość wynagrodzenia | …..………… łączna wartość wynagrodzenia |
| 2. | Świadczenie Asysty Technicznej Wykonawcy w wymiarze 120 godzin | **120** godzin\* | ………………. cena jednej godziny | ………………. cena jednej godziny |  | …..………… łączna wartość wynagrodzenia za 120 godzin | …..………… łączna wartość wynagrodzenia za 120 godzin |
| **CENA OFERTOWA Łączna kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia (suma wartości w kolumnie 7 i 8, pozycje 1 – 2):** | | | | | | **…………… zł netto** | **………… zł brutto** |

**\* UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ww. liczby godzin, pod rygorem odrzucenia oferty, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.**

1. **OŚWIADCZAMY,** że wartość z pozycji 2 (kolumna 8) Tabeli nr 1, **nie jest mniejsza niż 3 %** należnego nam wynagrodzenia (CENY OFERTOWEJ), **pod rygorem odrzucenia oferty.**
2. **OŚWIADCZAMY, że zaoferowane w ramach oferty wariantowej nowe urządzenia typu Appliance charakteryzują się parametrami technicznymi wskazanymi przez nas w Tabeli nr 3.**

**Tabela nr 3**

| **L.p.** | **Wartości MINIMALNE wymagane**  **przez Zamawiającego** | **Wartości oferowane przez Wykonawcę (tę kolumnę wypełnia Wykonawca)[[2]](#footnote-2)** |
| --- | --- | --- |
| ***Wymagania odnośnie urządzeń*** | | |
|  | Obudowa z możliwością instalacji w szafie przemysłowej 19” (maksymalna wysokość 2U), z zestawem szyn do mocowania  i niezbędnymi kablami zasilającymi. |  |
|  | Minimum 1 procesor; który musi posiadać, co najmniej 6 rdzeni fizycznych oraz 12 rdzeni wirtualnych. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenia muszą być wyposażone w maksymalną ilość pamięci RAM, możliwa do zainstalowania i obsługiwana przez zaoferowane dedykowane urządzenia typu Appliance. |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w pamięć dyskową technologii SSD, minimum dwa dyski o pojemności 480 GB każdy. |  |
|  | Dwa redundantne zasilacze AC 230V ,zasilane prądem przemiennym. |  |
|  | Minimum 16 interfejsów sieciowych 10/100/1000Base-T RJ45. |  |
|  | Slot umożliwiający instalację i obsługę wkładek optycznych: 4x 10 GE SFP+. |  |
|  | Slot umożliwiający instalację i obsługę wkładek: 8x GE SFP. |  |
|  | Slot umożliwiający instalację i obsługę wkładek optycznych: 4x 25 GE SFP28 lub zamiennie 4x 10 GE SFP+. |  |
|  | Slot umożliwiający instalację i obsługę wkładek optycznych: 2x 40 GE QSFP+. |  |
|  | 8 wkładek optycznych (po 4 dla każdego z urządzeń) SFP+ 10Gb/s duplex, SR, typu LC-LC, o długości fali 850nm, posiadające funkcje hot-swap, plug&play oraz autodetekcję prędkości.  (dostarczane wkładki mają być wspierane przez producenta dostarczanego urządzenia). |  |
|  | Interfejsy sieciowe Firewall-a muszą pracować w trybie Active-Backup (bez konieczności konfigurowania protokołu LACP 802.3.ad). |  |
|  | Możliwość agregacji interfejsów sieciowych w celu zwiększenia przepustowości ruchu. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać interfejs umożliwiający synchronizację klastra (port typu HA). |  |
|  | Urządzenie musi posiadać dedykowany interfejs na potrzeby zarządzania (porty typu management). |  |
|  | Urządzenie musi obsługiwać protokół Ethernet z obsługą sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1q. Subinterfejsy VLAN mogą być tworzone na interfejsach sieciowych pracujących w trybie L2 i L3. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Wymagania odnośnie przepustowości urządzenia***  Uwaga: Każde urządzenie musi posiadać przepustowość (opisaną w poniższych punktach), mierzoną dla ruchu rzeczywistego  i przy uruchomionej pełnej funkcjonalności modułów: Firewall, IPS, NGFW, Threat Prevention, z włączonym logowaniem  i mechanizmem NAT. | | |
|  | Przepustowość Firewall dla pakietów o określonej wielkości:  **1500** byte - przepustowość 80 Gbps  **64** byte – przepustowość 45 Gbps |  |
|  | Przepustowość dla IPS 12 Gbps. |  |
|  | Przepustowość dla NGFW 9.5 Gbps. |  |
|  | Przepustowość dla Threat Prevention 7 Gbps. |  |
|  | Przepustowość dla SSL VPN 8 Gbps. |  |
|  | Przepustowość dla Applicaion Control (dla odpowiedzi HTTP 64K)  26 Gbps. |  |
|  | SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS)  10 Gbps. |  |
|  | Liczba połączeń na sekundę 500 000. |  |

|  |
| --- |
| **: POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT:** |

**Tabela nr 4**

|  |
| --- |
| **KRYTERIUM 2**: Zaoferowanie technicznego warsztatu produktowego |
| **Oferujemy jeden techniczny warsztat produktowy**  **Oferujemy dwa techniczne warsztaty produktowe**  **Oferujemy trzy techniczne warsztaty produktowe**  ***(WYKONAWCA ZAZNACZA WYBRANY KWADRAT W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA TAKIEGO WARSZTATU / TAKICH WARSZTATÓW)*** |
| **KRYTERIUM 3:** Posiadanie przez Wykonawcę certyfikowanych osób na najwyższym poziomie certyfikacji wg. ścieżki egzaminacyjnej producenta Fortinet (poziom Expert, NSE8 Fortinet Network Security Expert).  Zamawiający dopuszcza, aby osoba lub osoby spełniające to kryterium były jednocześnie wskazane jako osoby spełniające wymagania Zamawiającego określone w pkt VIII. 1.2 SWZ, o ile legitymują się wymienionymi w SWZ certyfikatami i doświadczeniem. |
| **Dysponujemy jedną certyfikowaną osobą na najwyższym poziomie certyfikacji wg. ścieżki egzaminacyjnej producenta Fortinet (poziom Expert, NSE8 Fortinet Network Security Expert)**  **Dysponujemy dwiema certyfikowanymi osobami na najwyższym poziomie certyfikacji wg. ścieżki egzaminacyjnej producenta Fortinet (poziom Expert, NSE8 Fortinet Network Security Expert)**  ***(WYKONAWCA ZAZNACZA WYBRANY KWADRAT W PRZYPADKU POSIADANIA TAKICH OSÓB*** |
| **KRYTERIUM 4:** Zaoferowanie dodatkowych godzin Asysty Technicznej. |
| **Oferujemy 10 dodatkowych godzin Asysty Technicznej**  **Oferujemy 20 dodatkowych godzin Asysty Technicznej**  **Oferujemy 30 dodatkowych godzin Asysty Technicznej**  ***(WYKONAWCA ZAZNACZA WYBRANY KWADRAT W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA DODATKOWYCH GODZIN ASYSTY TECHNICZNEJ).*** |

|  |
| --- |
| 1. **OŚWIADCZENIA** |

Zamówienie zrealizujemy w terminach określonych w SWZ wraz z załącznikami, w szczególności we wzorze Umowy wraz   
z załącznikami.

Akceptujemy warunki gwarancji na zasadach opisanych w SWZ wraz z załącznikami, w szczególności we wzorze Umowy wraz z załącznikami.

Akceptujemy warunki płatności za zrealizowanie zamówienia na zasadach opisanych w wzorze Umowy wraz   
z załącznikami.

W cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Do wyliczenia ceny oferty brutto zastosowaliśmy, aktualnie obowiązującą w przepisach prawa, stawkę podatku od towarów   
i usług (VAT).

DOTYCZY  PRZYKŁADOWO  CZYNNOŚCI,  O  KTÓRYCH  MOWA  W  ART. 17  NW.  USTAWY

Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ((Dz.U. z 2021 r. poz. 685), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt 6, **Wykonawca ma obowiązek wskazania informacji, o których mowa w pkt XXII. 11 SWZ:** ……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………….………………………………….…………………………………………………………………………………..

Zapoznaliśmy się z SWZ oraz wzorem Umowy wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w nich zawarte i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

**ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY** sami \*\* / przy udziale podwykonawców \*\* ***( \*\* niepotrzebne skreślić)***, którzy będą wykonywać następujące zakresy zamówienia:

**9.1 Zakres I** ………………………………………………………………………………………………. realizowany przez

(nazwa lub imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy – jeżeli są znane) …………………...……………………………..….

**9.2 Zakres II** ………………………………………………………………………………………………. realizowany przez

(nazwa lub imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy – jeżeli są znane) …………………...……………………..….

***Oświadczamy, że przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podamy nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi dla wskazanych wyżej zakresów zamówienia, w przypadku gdy nie są nam znane w chwili składania oferty.***

**Obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO:**

**OŚWIADCZAMY, że** wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w pkt XXVIII.3 SWZ oraz w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a które są ujawnione w dokumentach przedstawionych Zamawiającemu **[[3]](#footnote-3)** .

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia określonego w pkt XVI. 1. SWZ.

Wadium wnieśliśmy w formie: ……………………………...………………………………………………………………………...…...

Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na następujący rachunek:

…...………………..............................................................................................…...…………………………………………………

***Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu błędnego wskazania przez Wykonawcę informacji dotyczących numeru rachunku, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.***

|  |
| --- |
| 1. **ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA** |

Zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Zobowiązujemy się do spełnienia wszelkich wymogów niezbędnych do zawarcia Umowy, w tym do wniesienia, najpóźniej  
w dniu zawarcia Umowy, **zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości** **5 % ceny całkowitej brutto podanej w pkt III.1 w Tabeli nr 1 (W przypadku oferty podstawowej).**

Zobowiązujemy się do spełnienia wszelkich wymogów niezbędnych do zawarcia Umowy, w tym do wniesienia, najpóźniej  
w dniu zawarcia Umowy, **zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości** **5 % ceny całkowitej brutto podanej w pkt III.4 w Tabeli nr 2 (W przypadku oferty wariantowej).**

|  |
| --- |
| 1. **STATUS PRZEDSIĘBIORCY:** |

Wyłącznie do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych, należy zaznaczyć jedną z poniższych opcji:

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj Wykonawcy**  *(wybrać właściwe)* | * mikroprzedsiębiorstwo * małe przedsiębiorstwo * średnie przedsiębiorstwo * jednoosobowa działalność gospodarcza * osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej * inny rodzaj (określić jaki) .................................................................. |

|  |
| --- |
| 1. **INNE:** |

**DO OFERTY** załączamy następujące oświadczenia i dokumenty:

* 1. .........................................................................................................................................................
  2. .........................................................................................................................................................

data ..................................

***ofertę należy podpisać   
kwalifikowanym podpisem elektronicznym***

***lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym***

1. Dane Wykonawcy należy powtórzyć odpowiednią ilość razy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Jeśli Wykonawca oferuje sprzęt lub funkcjonalność w pełni odpowiadającą wymaganiom opisanym w kol. „Wartości MINIMALNE wymagane przez Zamawiającego”, wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy wpisać: „TAK”. Jeśli natomiast Wykonawca oferuje sprzęt lub funkcjonalność o wyższych parametrach niż opisane w kol. „Wartości MINIMALNE wymagane przez Zamawiającego”, wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy opisać wartości oferowane przez Wykonawcę.** [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (treść oświadczenia należy usunąć np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-3)